ILUMINAÇÃO:
FAROLETE DUPLO 2X55W = 06 UND
LAMPADA EMERGÊNCIA 2X7W = 03 UND 


EXTINTORES:
EXTINTOR AGUA 2-A = 05 UND
EXTINTOR PO BC 20-B:C = 07 UND


PLACAS DE SINALIZAÇÃO:
PLACA S14 = 06 UND
PLACA S2 = 07 UND
PLACA S3 = 01 UND
PLACA E3 = 04 UND
PLACA E5 = 11 UND
PLACA E17 = 08 UND

HIDRANTES:
HIDRANTE SIMPLES = 03 UND
MANGUEIRA 15m = 06 LANCES
BOMBA HIDRANTE (VER ESPECIFICAÇÃO) = 01 UND
TUBULAÇÃO 3" (SUCÇÃO) = 3,0m (01 COTOVELO 90/ 01 TE/ 1 REG GAVETA)	
TUBULAÇÃO 2.1/2" (RECALQUE) = 103,2m (09 COTOVELO 90/ 04 TE/ 2 REG GAVETA/ 2 VALVULAS RETENÇÃO HORIZONTAL)
TUBULAÇÃO 1.1/4" (RETORNO PARA TESTES) = 3,0m (1 COTOVELO 90/ 1 REG GAVETA)
BOTOEIRA ACIONAMENTO BOMBA = 04 UND
REGISTRO DE RECALQUE DE CALÇADA = 01 UND

ALARME:
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME = 01 UND
BATERIA DO SISTEMA DE ALARME = 01 UND
ACIONADOR MANUAL = 02 UND
AVISADOR SONORO = 02 UND


CORRIMÃO = 9,00m
GUARDA CORPO = 6,00m
